
**Y BLOK 3 KAT 314,324,325,318,319** **BİLGİSAYAR LABORATUARLARI KLİMA KUMANDA PANELİ.**

Y318,319,314,324,325’nolu dersliklerde bulunan klimaların otomasyon sistemine bağlantısı yoktur. Y318 ve 319’nolu dersliklerdeki klimalara ait ana kumanda vardır. Y318 ve Y319 sınıfları bağımsız olarak istenilen modda çalışmaktadır.


Y314-324-325 sınıfları merkezi vrf sistemidir. Mahaller tek iklimlendirme modunda çalışmaktadır. Farklı modlar ayarlandığında iklimlendirme sistemi çalışmayacaktır. Kumanda panelleri kişilerin kullanımına açıktır.

****

**T BLOK ve Y BLOK KULUÇKA MERKEZLERİ MİTSUBİSHİ KLİMA KUMANDA PANELİ.**


Kumanda panellerine ait merkezi kumanda vardır. Klimalar bu kumanda üzerinden teknik servisimizin belirlediği ayara göre çalışır.

Mahallerdeki kullanıcılar klimaların mod ayarını , sıcaklık set ayarını değiştiremezler. Mahallerdeki kişilerin kullanımına açık olan tuşlar ( Açma kapama tuşu , fan hızı ayarı , Kanatçık ‘’flap’’ ayarı ) olarak kullanıma serbest bırakılmıştır.

****

**Y BLOK FANCOİL KONTROL PANELİ**

Y blok merkezi iklimlendirme sistemine ait fancoil cihazlarının kumanda paneli otomasyona bağlıdır. Mahallerdeki kişilerin kullanımına açık olan tuşlar ( Açma kapama tuşu, set derece ayar, fan hızı ayarı ) kullanıma serbest bırakılmıştır.

****